Keypad Definition

Column and rows of buttons are active low.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Columns | | | |  |
| Rows |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pin Names

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Column Pins | | | |  |
| Row  Pins |  | GPIO\_0[10] | GPIO\_0[12] | GPIO\_0[14] | GPIO\_0[16] |
| GPIO\_0[18] |  |  |  |  |
| GPIO\_0[20] |  |  |  |  |
| GPIO\_0[22] |  |  |  |  |
| GPIO\_0[24] |  |  |  |  |